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[bookmark: _Toc45540956]I. KISIM
1. [bookmark: _Toc45540957]TARAFLARIN İSİMLERİ VE TEBLİGAT ADRESLERİ	
1.1. İş sahibi;
1.1.1. İstanbul Ticaret Odası 
Adres: Reşadiye Cad. 34112 Eminönü-Fatih/İstanbul 
Telefon: 0212 455 60 00/ 0533 959 30 57
Faks: 0212 520 16 56
1.2. KISALTMALAR:
1.2.1. İstanbul Ticaret Odası “İTO” olarak Anılacaktır.
1.2.2. İhaleye Teklif veren Firmalar “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.
1.2.3. İhaleyi Alan ve Projeyi üstelenecek firma “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.
1.3. İstekliler ihaleye ilişkin yukarıda iletişim bilgileri sunulan İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü görevli personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
1.3.1. Görevli Personeller:
1.3.1.1. İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü
Görevli	: Şaban Eyüpoğlu
Telefon	: 0212 455 63 81 / 0530 167 75 38
Mail	: saban.eyupoglu@ito.org.tr
1.3.1.2. Teknik Bilgi

	[bookmark: _Toc45540958]Esra Yılmaz
	:
	0 212 455 65 10 / 0 530 874 89 73
esra.yilmaz@ito.org.tr

	Yeşim Yıldız
	:
	0 212 455 61 15 / 0530 962 01 39
yesim.yildiz@ito.org.tr 

	Esra Avcıoğlu
	:
	0 212 455 61 10 / 0 530 386 92 66
esra.avcioglu@ito.org.tr 

	GSM
	:
	0 533 959 30 57



2. İHALENİN KONUSU
2.1. İstanbul Ticaret Odası’nın, 2-4 Mart 2027 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek JEC World 2027 Fuarı Türkiye Milli İştiraki’nde İTO ve katılımcı firmalara ait stantların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stant ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmetidir.

3. [bookmark: _Toc45540959]TEKLİFİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME YERİ VE SAATİ
3.1. Teklifin sunulacağı yer: Teklif İTO İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Takip Birimine elden teslim edilecektir.
        İhaleye Son Teklif Verme Tarihi	: 31 Ağustos 2026
        İhaleye Son Teklif Verme Saati	: 16.00

4. [bookmark: _Toc45540960]İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERİ
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki Genel Belgeleri teklifle beraber sunmaları gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası faaliyet belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.4. İsteklinin tebligat için kullanılacak adres beyanı,
4.1.5. İsteklinin ihale dışı bırakılmasına neden olacak 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi 4. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.6. İsteklinin Vergi ve SGK’ya borcu olmadığını gösterir belge.

4.2. MESLEKİ TEKNİK YETERLİLİK ZARFI
4.2.1. Mesleki teknik yeterliliğe ilişkin aranacak şartlar, belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.1. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.
4.2.1.2. İstekli ISO 27001, ISO 9001 veya ISO 14001 kalite belgelerinden birini sunmalıdır.
4.2.1.3. Minimum 4 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğine dair belge
4.2.1.4. İsteklinin tebligat için kullanılacak adres beyanı,
4.2.1.5. Faaliyet Belgesi ( En son tarihli ve sermayeli alınmış olmalıdır.)
4.2.1.6. Fuarın düzenleneceği ülkede daha önce gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin görsel çalışmalar  
4.2.1.7. İhale kapsamında yurt dışında en az bin (1.000) metrekare Türkiye Milli katılım stant inşaatının başarıyla tamamlandığını ve zamanında teslim edildiğini gösterir İş Bitirme Belgesi, 
4.2.1.8. Sunulacak iş bitirme belgesinde tek bir iş için 1.000 m² milli stant inşaatının gerçekleştirildiği, standın başarı ve zamanında teslim edildiği ibaresi yer almalıdır. 
4.2.1.9. Bir yıl içerisinde farklı işlere ait toplam 1.000 m² kapsayan iş bitirme belgeleri dikkate alınmaz.
4.2.1.10. Bireysel stantlara ilişkin iş bitirme belgeleri dikkate alınmaz.
4.2.1.11. İş bitirme belgesi verilememesi durumunda tamamlanan milli katılıma ilişkin fatura beyan edilmeli ve faturada toplam inşaa edilen alan belirtilmelidir. Faturanın ekine milli katılım organizatörüne ait irtibat bilgileri eklenecektir. (minimum 2 kişinin bilgisi yer almalıdır.)
4.2.1.12. İsteklinin Limited veya Anonim şirket olması,
4.2.1.13. İsteklinin minimum 2.000.000 TL sermayeye sahip olması,
4.2.1.14. İsteklinin Vergi Dairesi’nden “Borcu Yoktur” yazısı ibraz etmesi,
4.2.1.15. İsteklinin mutlaka kendi bünyesinde beş (10) ve üzeri çalışanı olmalıdır ve SGK’ların ödendiğine dair borcu yoktur yazısının sunulması, 
5. TEKLİFİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Teklif verilirken firma tarafından üç (3) zarf hazırlanacaktır. Bu zarflarda aşağıda yer alan doküman/proje/teklif vb. belgeler yer alacaktır. 
5.1.1. Birinci zarf: İlk zarfta, ekte sunulan projenin model çizimleri yer alacaktır. Model çizim II. Kısım’da yer alan Teknik Şartnamedeki hususları içerecektir. İlgili çizim A4 ebadında dökülecek ve konulacaktır. Zarfın üzerine ve model çizimlerin altına ticaret unvanı yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. EK1-A tamamlanarak zarfın üzerine eklenecektir.
5.1.2. İkinci zarf: I. Kısmın 4.1’de yer alan Genel Belgeleri ve 4.2’de yer alan Mesleki teknik yeterlilik belgelerini içerecektir. Zarfın üzerine Genel ve Mesleki Teknik Yeterlilik Belgeleri olarak yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
5.1.3. Üçüncü zarf: Bu zarfın içine ise firmanın söz konusu işin kapsamında vereceği fiyat teklifi yer alacaktır. EK1-C teklifte hangi iş için teklif verileceği hususu detaylı olarak izah edilecek, yoruma açık bir husus bırakılmayacaktır. Teklif metrekare dikkate alınarak sunulacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. EK1-B tamamlanarak zarfın üzerine eklenecektir.
5.2. Yukarıda bahsi geçen üç (3) zarf toplanarak dördüncü bir zarfa konulacak ve aşağıdaki formatta bir yazı yazılarak kaşeli-imzalı olarak İTO’ya sunulacaktır. 4. Zarf üzerine aşağıdaki yazı örneğine uygun olarak bir dilekçe eklenecektir.

“İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA (Hitaben yazılacaktır.)
JEC WORLD 2027 FUARI TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAK
ORGANİZASYONU’NDA İTO VE KATILIMCI FİRMALARA AİT STANTLARIN PROJE, 
PROJE GERÇEKLEŞTİRME VE STANT İNŞAATI İHALESİ teklifimizdir.”

6. [bookmark: _Toc45540962]TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ	
6.1. Teklif mektubu (EK1-A) usulüne uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
6.2. Teklif Mektubunda; 
6.2.1. İhale Şartnamesinin tamamen okunup, her bir maddesinin kabul edildiğinin belirtilmesi,
6.2.2. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
6.2.3. Teklif mektubunun ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
6.2.4. İTO’nun istediği tüm bilgi ve belgeler teklif içeriğinde bulunmalıdır.
6.2.5. Tüm zarflar kendi içinde ayrıştırılarak değerlendirmeye alınacak, tüm teknik gereklilik aşamalarından geçen zarfı ibraz eden İstekli/İsteklilerin teklif zarfları son olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

7. [bookmark: _Toc45540963]TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	
7.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8. [bookmark: _Toc45540964]TEKLİFLERE DAHİL OLAN MASRAFLAR
8.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, damga vergisi, resim ve harç vesaire giderleri İstekliye aittir.

9. [bookmark: _Toc45540966]TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI
9.1. İTO’ya verilen teklif/tekliflere ait zarfların açılması, açılma tarih ve zamanı, değerlendirilmesi tamamen İTO Yönetimine aittir. Olumlu sonuç idarece bildirilecektir.
9.2. Teklif/Teklifler önce birinci zarf olmak üzere, ikinci zarf ve üçüncü zarf sırasıyla açılacaktır. İlk zarfta Oda’nın talep ettiği proje dışında farklı proje sunan firmanın teklifi elenecek ve diğer zarfa bakılmayacaktır. Birinci zarfta doğru projeyi ileten firmanın ikinci zarfı olan genel ve teknik yeterlilik belgelerinin yer aldığı ikinci zarfa bakılacaktır. Bu zarfta da eksik belge sunan firma elenecek, diğer zarfa bakılmayacaktır. Birinci ve ikinci zarfta tam hazırlayan firmanın nihai olarak teklif zarfı olan üçüncü zarfı açılarak, fiyat değerlendirmeleri yapılacaktır. 

10. [bookmark: _Toc45540967]TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ
10.1. İTO, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların olduğunu tespit etmesi durumunda, ihaleyi iptal edilebilecektir.
10.2. İTO’nun mal ve hizmet alımlarında, İTO Meclisi ve Meslek Komite Üyelerinden ve/veya 1. Derece akrabalarından; şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu seviyesinde bulunduğu firmalardan teklif/teklifler alınmayacak ve dolayısıyla tedarikçi firma olarak tespit edilemeyecektir.
10.3. İTO, verilmiş olan bütün teklifi sebep göstermeksizin reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İTO bütün teklifin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

11. [bookmark: _Toc45540968]İHALENİN KARARA BAĞLANMASI
11.1. İhale kararı İTO Yönetim Kurulu tarafından verilir. İhalede, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifi yanında puanlama (referans ve diğer hizmetlerle aynı iş kolunda tebliğ ettiği iş bitirmeler vs. göz önüne alınarak), performans ve yeterlilik kriterleri de esas alınacaktır. İTO 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi dilediği firmaya vermekte serbesttir. İhale konusu sistemlere ilişkin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12. [bookmark: _Toc45540969]KESİN TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞER
12.1. İstekli tarafından, sözleşme konusu işle ilgili olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme bedelinin %50 oranında süresiz ve kati teminat mektubu İTO’ya teslim edecektir.
12.2. Sözleşme koşullarına göre süresinde ve eksiksiz olarak taahhüdünü yerine getirdiği anlaşılan İstekliye teminat bilahare iade edilir.
12.3. İstekli, sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse veya sözleşme hükümlerine riayet etmezse İstanbul Ticaret Odası tarafından usulüne göre ikaz ve ihtar edilir, buna rağmen taahhüdünü yerine getiremezse alınan teminat İstanbul Ticaret Odası adına gelir kaydedilir. Bu durumda İstanbul Ticaret Odası işi başka firmaya yaptırabilir.
12.4. Teminat olarak kabul edilecek değer aşağıda sayılmıştır:
· Kati, süresiz ve gayrikabili rücu (dönülemez) banka teminat mektupları.
12.5. Her ne suretle olursa olsun, İTO tarafından alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

13. [bookmark: _Toc45540970]SÖZLEŞMEYE DAVET ve İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
13.1. İsteklinin, ihale sonucunu izleyen yedi (7) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. İstekli söz konusu yedi (7) gün içinde İTO ile sözleşme imzalamaz ise, İTO istediği firma ile sözleşme yapmak hakkına haizdir.
13.2. İTO tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, İTO Yönetimi ve İstekli tarafından imzalanarak yürürlüğe konacaktır. Sözleşme ile İdari ve Teknik Şartnameler ihale dokümanlarının ayrılmaz birer parçasıdır.
13.3. İTO sözleşmeye madde ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar.
13.4. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, damga vergisi, resim ve harç giderleri ile diğer sözleşme giderleri İstekliye aittir.



14. [bookmark: _Toc45540972]FESİH VE DEVİR
14.1. İsteklinin, 
14.1.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde; 
14.1.2. Aleyhine iflas takibi başlatılması, fesh olması, tasfiyesi için karar alınması, konkordato için müracaat etmesi, hakkında geçici ya da kesin mühlet verilmesi veya konkordatosunun tasdik edilmesi ve/veya malvarlığının tamamı veya bir kısmı için kayyım, konkordato komiseri veya heyeti, iflas memuru tayin edilmesi veya malvarlığının kısmen veya tamamen haczedilmesi, devlet tarafından el konulması veya borçlarını ödemekte acze düşmesi halinde; İTO, hiçbir süreye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir ve bu halde firma, İTO’nun sözleşmenin feshedilmesi sebebi ile uğrayacağı tüm menfi ve/veya müspet, dolaylı ya da doğrudan tüm zararlarından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Zararın daha fazla olduğu hallerde, zarar miktarı İstekli’den ayrıca talep edilir. İTO’nun şartnameye ve sonrasında imzalanacak olan sözleşmeye aykırılık halinde şartname/sözleşme konusu işi 3. Kişilere yaptırarak buradan doğan ücreti İstekli’den talep etme hakkı saklıdır. İstekli, şartname/sözleşme hükümlerin ihlali nedeniyle açılabilecek davalarda yasal muhatabın yalnızca kendisi olduğunu ve ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan, her türlü tazminat, vekalet ücreti ve masraf alacağından dolayı İTO’nun zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. Sözleşme konusu işin süreli bir iş olması nedeniyle mücbir sebep hallerinde de İTO’nun süre tayin etmeksizin feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu halde, İTO’nun o ana kadar ödemiş olduğu tutar İTO’ya iade edilir.

14.3. Tüm bu hallerde, cezai şart ve teminata ilişkin hükümler saklıdır.

Her koşulda hiçbir sebep göstermeksizin İTO’nun sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

Şartnamenin/sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi yahut geçersizliği halinde taraflar cezai şarta ilişkin şartnamedeki/sözleşmedeki maddelerin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan ederler.

14.4. İstekli, işbu sözleşmeyi ve işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini İTO’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

15. [bookmark: _Toc45540973]SÖZLEŞME SÜRESİ 
Sözleşmenin süresi, sözleşme imzalandığı tarih itibariyle başlar ve karşılık mutabakatla varılan iş bitim süresine kadar devam eder. 

16. [bookmark: _Toc45540974]İSTEKLİNİN SORUMLULUĞU
16.1. İstekli, ihale konusu işin her aşamasında iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymak zorundadır. 
16.2. İstekli, çalıştırdığı ekibin uğrayacağı her türlü salgın hastalıktan kaynaklı maddi manevi zarar, kazadan, kaza neticesinde doğabilecek maddi, manevi her türlü zarardan doğrudan doğruya sorumlu olup, personelinin 3. Şahıslara yönelik vermiş olduğu her türlü zarardan da münferiden sorumludur.
16.3. İstekli, fuarın gerçekleşeceği ülkedeki tüm ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kurallara ve yasal mevzuata aykırı hareket etmekten doğan zarar ve ziyandan İstekli tek başına sorumlu olacaktır. 
16.4. İstekli, sözleşme döneminde işten çıkarılan personelinin açtığı ve/veya açacağı davalarda yasal muhatabın yalnızca kendisi olduğunu ve bu davalardan kaynaklanan her türlü tazminat vekâlet ücreti ve masraf alacağının kendisi tarafından karşılanacağını, bu hususta tek yükümlünün kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.5. İstekli, sözleşmeye ve İTO’nun talimatlarına aykırı fiil ve eylemlerinden, İTO’ya ve üçüncü kişilere karşı edimin ifası ile ilgili zararlardan tek başına sorumludur. 
16.6. Sözleşme, İTO’nun yazılı izni olmadan İstekli tarafından başka bir firmaya devredilemez.
16.7. Vergi, damga vergisi, resim ve harç giderleri ile diğer sözleşme giderleri İstekli’ye aittir.

17. [bookmark: _Toc45540975]CEZAİ ŞART
17.1. İTO, İstekliye işin tesliminde ve/veya yapımında gecikilen ve/veya gereği gibi ifa edilmeyen her gün için sözleşme bedelinin % 10 oranında gecikme cezası uygulayacaktır.
17.2. Şayet zarar daha fazla ise ayrıca İstekliden talep olunur. İTO’nun cezai şart talep etmesi ifayı talep etmesini engellemez. 
17.3. İTO, cezai şartı bakiye alacağından veya teminattan tahsil edebilir. Yeterli olmaması halinde İTO’nun fazlaya ilişkin hakkı saklıdır. 
17.4. Gecikme dahil her türlü sözleşmeye aykırılık halinde, İsteklinin herhangi bir kusuru bulunmasa dahi cezai şart hükmü geçerli olacaktır.
17.5. Her ne şekilde olursa olsun, ihtilaf halinde İstekli hapis hakkı kullanmayacağını taahhüt eder.

İstekli, cezai şart oranının fahiş olmadığını ve bu durumdan dolayı İTO’dan hiçbir talepte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. [bookmark: _Toc45540976]MEVZUATA UYGUNLUK
18.1. İlgili bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere İstekli;
18.1.1. İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
18.1.2. Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı İTO’nun zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
18.1.3. Taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

19. [bookmark: _Toc45540977]GİZLİLİK
19.1. İstekli işbu Şartnamenin/Sözleşmenin ifası sırasında edinmiş olduğu her türlü bilginin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca kişisel veri teşkil etmesi halinde bu bilgiler ile ilgili olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket ettiğini ve edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İstekli, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İTO’nun önceden yazılı izni olmaksızın şartnameye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa İTO’nun bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.

20. [bookmark: _Toc45540978]ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
20.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçimsizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık, doğacak ihtilaflar, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) nezdinde İTOTAM Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözülecektir. Taraflar arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa Türk Hukuku uygulanacaktır. Yargılama dili Türkçe’dir.

21. [bookmark: _Toc45540979]FİYATLANDIRMA
21.1. Şartnamede yazılan işlerin tümü teklife konu olacak, İstekli ilgili maddeleri dikkate alacaktır. Göz önünde bulundurulmayan ve maliyet görülecek hususlar İstekli tarafından ayrı olarak belirtilmek zorundadır.
21.2. İstekliler, döviz olarak KDV’den muaf metrekare birim fiyatı her salon için ayrı ayrı olmak suretiyle teklif verecektir. Salonlara fiyat verebilmek için teknik yeterlilik koşullarının sağlanması gerekmektedir. 
21.3. İstekli birim fiyat sunacaktır.
21.4. İTO söz konusu işlerde artırma veya azaltma, birim olarak işleri ayırma hakkını saklı tutar. Artış ve azalış oranları sözleşmede belirtilir birim fiyatı değiştirmez.
21.5. Stant inşaat bedeli, m² birim fiyatı (KDV'den muaf) X net toplam inşaa edilen alan üzerinden ödenecektir.
	Salon
	M² 
	Teklif Verilecek Döviz Türü

	6
	512 m²
	Euro/m²


[bookmark: _Toc45540980]
22. ÖDEME
22.1. Ödemeler, m² birim fiyatı (KDV'den muaf) X net toplam stant inşaat alanı üzerinden inşaat bedeli hesaplanarak fatura karşılığı gerçekleştirilecektir.
22.2. Toplam inşaat bedelinin;
% 50’si 	İstekli ile sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde
%50‘si	Bakiye bedel Fuar bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
22.3. Ödemelerin tamamı Euro cinsinden banka havalesi olarak yapılacaktır.

[bookmark: _Toc45540981]II. KISIM

[bookmark: _Toc45540982]TEKNİK ŞARTLAR
Fransa’nın Paris şehrinde, 2-4 Mart 2027 tarihleri arasında düzenlenecek JEC World 2027 Fuarı Türkiye Milli iştirak organizasyonunda İTO ve katılımcı firmalara ait stantların tasarımına ilişkin proje renderları, teknik detayları aşağıda sunulmaktadır. İhaleye katılan firma aşağıda detayları belirtilen projeye fiyat teklifi verdiğini kabul ve beyan eder.  

İhaleye katılan istekli başka bir proje sunamaz. 

Fuar organizasyonlarının gerçekleştirilecek ülke tarafından stant inşaat firması yetkililerine ülkeye girişte kısıtlama uygulanması veya ülkeye girişlerine izin vermemesi durumunda, Türkiye milli stantlarının anılan ülkede eksiksiz ve zamanında kurulumuna ait tüm sorumluluk İstekliye ait olacaktır. 

Fuar alanına inşaat organizasyonu giriş izni bilahare bildirilecektir. 

	Fuarın Adı
	Yaklaşık Alan

	JEC WORLD 2027
Paris, Fransa
2-4 Mart 2027
Konu: Kompozit
	512 m²
Toplam 7 ada
( Firma alanı + İTO alanı )
1 Ada (Start-up alanı planlanmaktadır)

	Firma Stantları ve Start-up Alanı Proje Örneği

[image: ][image: ][image: ]







1) GENEL TÜRKİYE KONSEPTİ:
Türkiye Pavilyonunun diğer ülke pavilyonları arasında ön plana çıkmasını ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak tasarım İstekli tarafından hazırlanacak olup, söz konusu tasarım İTO tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.

2) MİLLİ STANTIN PROJELENDİRİLMESİ

Türkiye Milli Standı 7 ada üzerinde toplam 512 m2 alanda yer alacaktır. Ada ölçüleri ve yerleşimi aşağıda sunulmaktadır.

	ADA
	ÖLÇÜSÜ 
	TOPLAM ALAN 

	1
	10,5 m X 6 m 
	63 m2

	2
	11,5 m x 6 m 
	69 m2

	3
	10,5 m x 6 m
	63 m2

	4
	11,5 m x 6 m 
	69 m2

	5
	10,5 m x 8 m 
	84 m2

	6
	11,5 m x 8 m
	92 m2

	7
	12 m x 6 m
	72 m2



Projede yer alacak bölümler:

I. İSTANBUL TİCARET ODASI STANTI PROJELENDİRMESİ
· Enformasyon Alanı 
· VIP Alanı 
· İTO Ofis ve Ofis Araçları
· Mutfak
· Opsiyonel Alanlar: Trend Alanı, Basın Odası ve Vestiyer Alanı

Projenin şartları çerçevesinde İTO’nun onayı alınarak ünite sayısında değişiklik yapılabilir.

Tüm İTO stantlarında malzemeler m2 ile doğru orantılı olarak arttırılacaktır. 

	


ENFORMASYON ALANI 
	VIP ALANI
	İTO OFİS VE OFİS ARAÇLARI
	MUTFAK
	OPSİYONEL ALANLAR

	· 1 adet infodesk (2m) (içi raf bölmeli, arkası kapaklı ve kilitlenebilir) + 2 bar sandalyesi
· Info desk üzerine; Istanbul Chamber of Commerce yazısı, Led aydınlatmalı 3D ICOC logosu
· Tüm iç ve dış duvarlar için dijital baskı ve uygulaması
· Lightbox ve uygulaması
· 1 adet kendinden hoparlörlü USB girişli 44" Led TV (Mpeg 4 uyumlu)
· 2 adet sarkıt armatür.
· 3 adet 220 Volt gömme priz ve adaptör
· 2 adet Modern broşürlük
· 2 adet büyük Canlı Çiçek
	· 6 adet 2’li beyaz renk deri koltuk veya 2 adet 2’li, 6 adet tekli beyaz renk deri oturma grubu
· 2 adet büyük boy orta sehpası,
· 4 adet küçük köşe sehpa
· 4 adet ayaklı abajur,
· 2 adet ahşap masa, 8 adet sandalye
· 2 adet bistro masa, 4 yüksek tabure,
· 4 adet büyük Canlı Çiçek
· Tüm iç ve dış duvarlar için sıvama dijital baskı ve uygulaması
· Lightbox ve uygulaması
· 4 adet 220 Volt gömme priz ve adaptör
	· Ofis masası + koltuk
· 1 laptop bilgisayar
· 1 yazıcı, fotokopi, tarayıcı birarada multifunction makine
· 1 kablolu internet bağlantısı
· 5 port internet router,
· 2 adet 3'lü priz ve adaptör
· 1 Ofis araçları ünitesi
· 10 adet raf
· 2 kilitli dolap 
· Boy Aynası
· Vestiyer dolabı (2mx1,5mx0,60m) uzun elbise askı borusu ve elbise askısı ile birlikte
	· Uzun Çalışma tezgahı 
· 2 büyük buzdolabı
· 1 sanayi tipi bulaşık makinesi 
· 1 Su bağlantısı tamamlanmış lavabo (su bağlantısını İTO temin edecektir.) 
· 1 filtre kahve makinesi
· 2 kettle 
· 2 sıcak su termosu (4,5 lt)
· 2 adet kilitli dolap
· 4 adet uzun raf
· 2 su sebili (19 lt sıcak-soğuk)
· 10 adet 220 Volt gömme priz ve adaptor

	İkili Görüşme Alanı:
· Tüm iç ve dış duvarlar için sıvama dijital baskı ve uygulaması
· 1 adet kendinden hoparlörlü USB girişli 44" Led TV (Mpeg 4 uyumlu)
· 3 masa + 6 puf oturma grubu
· 2 bistro masa + 4 bar sandalyesi, 
· 2 adet 220 V gömme priz ve adaptör

Depo:
· Duvara monte 10 adet raf 
· Elbise askılığı
· 2 adet kilitli dolap

Mescid:
· Yeşil halı ile kaplı mescid odası
· Malzeme dolabı (35 cm x 2m raflı)
· Boy aynası
· Tek kullanımlık seccade rulo aparatı.

Vestiyer Odası:
Kişiye özel kilitli dolap, 
Yeterli sayıda askı,
Boy Aynası

Basın Odası: 
TV
Lightbox Görsel Alanı
Min. 12 kişilik şarj ünitelerinin yer aldığı masa, sandalye, 
Kilitli Dolap
Askı




II. KATILIMCI FİRMA STANTLARI PROJELENDİRMESİ 

İTO, Türkiye Milli Katılım Organizatörüdür.

Katılımcı alanının her türlü ofis aracına uygun çözümler sunan ünitelere uygun olarak dizayn edilmesi, ziyaretçilerin kısa ve uzun süreli olarak stantta ağırlanmasını sağlayacak ünitelerle dekore edilmesi gereklidir.

Katılımcı firmalara standart, değiştirilebilir ve ekstra ünite seçenekleri sağlanacaktır. Değiştirilebilir ve ekstra ünitelerin fuarın ilgili olduğu sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, değişik sergileme üniteleri seçeneklerinin sunulması esastır.

Her katılımcı firmaya stant büyüklüklerine göre sağlanacak standart hizmet, malzemeler ve temel üniteler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

	STANDART, DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÜRÜNLER TABLOSU

	9-14 m2 STANTLAR İÇİN
	15-20 m2 STANTLAR İÇİN
	21-36 m2 STANTLAR İÇİN

	85 W / m2 ısı vermeyen günışığı aydınlatması (Genel aydınlatma ve ürün aydınlatması için)
Yükseltilmiş zemin (Elektrik ve su bağlantıları zemin altından)
Stant Alınlığı (30 harf/ karakter) ve Stant Numarası (stant cephe sayısı kadar)
Kilitli kapalı bölme (depo alanı)
Kablosuz internet bağlantısı
Depo alanında 2 adet raf
Depo alanında elbise askısı
Depo kapısı üzerine dijital baskı (80x200 cm)
1 taze/ kuru çiçek aranjmanı

	1 adet Enformasyon Bankosu (*)
· Üst kısım cam raflı, cam vitrin (100 cm x 50 cm h) 
· Alt kısım kilitlenebilir kapalı ahşap dolap(100cmx60cm h)
	2 adet Enformasyon Bankosu (*)
· Üst kısım cam raflı, cam vitrin (100 cm x 50 cm h) 
· Alt kısım kilitlenebilir kapalı ahşap dolap(100cmx60cm h)
	3 adet Enformasyon Bankosu (*)
· Üst kısım cam raflı, cam vitrin (100 cm x 50 cm h) 
· Alt kısım kilitlenebilir kapalı ahşap dolap(100cmx60cm h)

	1 adet Banko Taburesi (*)
· Ahşap uzun bacaklı deri antrasit tabure
	2 adet Banko Taburesi (*)
· Ahşap uzun bacaklı deri antrasit tabure
	3 adet Banko Taburesi (*)
· Ahşap uzun bacaklı deri antrasit tabure

	1 adet Masa (*)
· Yuvarlak, beyaz renk, ahşap masa (Çap: 80 cm)
	2 adet Masa (*)
· Yuvarlak, beyaz renk, ahşap masa (Çap: 80 cm)
	3 adet Masa (*)
· Yuvarlak, beyaz renk, ahşap masa (Çap: 80 cm)

	4 adet Sandalye (*)
· Ahşap bacaklı deri antrasit sandalye 
	8 adet Sandalye (*)
· Ahşap bacaklı deri antrasit sandalye
	12 adet Sandalye (*)
· Ahşap bacaklı deri antrasit sandalye

	1 adet Dijital Baskı Logo
· Enformasyon stantı ön tarafı (100 cm x 60 cm h)
	2 adet Dijital Baskı Logo
· Enformasyon stantı ön tarafı (100 cm x 60 cm h)
	2 adet Dijital Baskı Logo
· Enformasyon stantı ön tarafı (100 cm x 60 cm h)

	1 adet İnfodesk‘e Monte Modern Broşürlük
	2 adet infodesk‘e monte modern broşürlük
	2 adet infodesk‘e monte modern broşürlük


	1 adet Uzun Camlı Vitrin (*)
	2 adet Uzun Camlı Vitrin (*)
	3 adet Uzun Camlı Vitrin (*)

	1 adet 3’lü Ahşap Raf Grubu (*)
· Raf Grubu Yüksekliği: 90 cm x 180 cm (h)
· Raf ölçüsü: 30 cm x 90 cm
· Raf Aralığı: 30 cm 
	2 adet 3’lü Ahşap Raf Grubu (*)
· Raf Grubu Yüksekliği: 90 cm x 180 cm (h)
· Raf ölçüsü: 30 cm x 90 cm
· Raf Aralığı: 30 cm 
	3 adet 3’lü Ahşap Raf Grubu (*)
· Raf Grubu Yüksekliği: 90 cm x 180 cm (h)
· Raf ölçüsü: 30 cm x 90 cm
· Raf Aralığı: 30 cm 

	1 adet Lightbox (arka duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan 
(150 cm x 100cm h)
	2 adet Lightbox (arka duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan 
(150 cm x 100cm h)
	3 adet Lightbox (arka duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan 
(150 cm x 100cm h)

	2 adet Logo ve Stant No. Alanı (Ara bölme duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan
· Stant Cephe Sayısı kadar lightbox (100cmx45cm h)
(Logo ölçüsü 75cmx45cm, Stant no. Ölçüsü :25cmx45cm)
	2 adet Logo ve Stant No. Alanı (Ara bölme duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan
· Stant Cephe Sayısı kadar lightbox (100cmx45cm h)
(Logo ölçüsü 75cmx45cm, Stant no. Ölçüsü :25cmx45cm)
	2 adet Logo ve Stant No. Alanı (Ara bölme duvar)
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan
· Stant Cephe Sayısı kadar lightbox (100cmx45cm h)
(Logo ölçüsü 75cmx45cm, Stant no. Ölçüsü :25cmx45cm)



	Alınlık 
· 150 cm LED’li tekstil baskı pano
· Arka Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· Ara Bölme Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· 30 harf / karakter
	Alınlık 
· 150 cm LED’li tekstil baskı pano
· Arka Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· Ara Bölme Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· 30 harf / karakter
	Alınlık 
· 150 cm LED’li tekstil baskı pano
· Arka Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· Ara Bölme Duvar: En: 20 cm x Boy: Duvar uzunluğu
· 30 harf / karakter

	1’er Adet Podest (*)
· 1 adet Küçük Podest (50 cm x 50 cm x 50 cm h)
· 1 adet Büyük Podest (50 cm x 50 cm x 70 cm h)
	2’şer Adet Podest (*)
· 2 adet Küçük Podest (50 cm x 50 cm x 50 cm h)
· 2 adet Büyük Podest (50 cm x 50 cm x 70 cm h)
	2’şer Adet Podest (*)
· 2 adet Küçük Podest (50 cm x 50 cm x 50 cm h)
· 2 adet Büyük Podest (50 cm x 50 cm x 70 cm h)

	2 adet 220 V gömme priz
· 1 adet stant içerisine gömme priz
· 1 adet depo içerisine gömme priz
	3 adet 220 V gömme priz
· 2 adet stant içerisine gömme priz
· 1 adet depo içerisine gömme priz
	3 adet 220 V gömme priz
· 2 adet stant içerisine gömme priz
· 1 adet depo içerisine gömme priz

	1 adet çöp kutusu
	2 adet çöp kutusu
	2 adet çöp kutusu



NOT: 36 m2 üzerindeki stantlar için stant büyüklükleri ile orantılı olarak teşhir üniteleri sağlanacaktır.
a) Yıldızlı üniteler, firma taleplerine göre birbiri arasında (iade edilen ürünlerin fiyatlarının talep edilenleri aşması durumunda firma, oluşan fiyat farkı kadar ödeme yapacaktır) değiştirilebilecektir.
b) Ekstra ürünler, Ayrıca, fuar konusu sektöre değişik çözümler sunan teşhir üniteleri İstekli tarafından önerilecektir. Örn. sanayi firmalarına özel dizayn podest (küp), ağır ürünleri taşıyabilecek raflar önerilmelidir. Ekstra ürünler, İstekli stoğunda bulunan veya temin edilebilen, standart ürünlerle değiştirilemeyen, bedelinin tümü katılımcılarca karşılanacak ünitelerdir. Örn. dijital ekran, buzdolabı, özel üretim teşhir üniteleri vb.
 Firmalara sağlanacak a ve b ünitelerinin resim, ölçü, kod ve fiyatları tablo halinde İstekli tarafından teklifte verilecektir. 







START UP PROJELENDİRMESİ:

JEC World 2027 Fuarı kapsamında Odamızca Start-Up firmalarına özel bir alan tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Alan metrekare fiyatı Genel Proje ile aynı olarak hesaplanacak, ekstra bir maliyet talep edilmeyecektir.

Katılım sağlayacak start-up firma sayısına göre projelendirmede değişiklik yapılabilecektir. 

Start-up alanında yeterli sayıda katılımcı olmaması halinde söz konusu alan Firma standı  
(diğer 6 ada’nın projelendirmesi ) olarak projelendirilecektir. 

İstekli, İTO tarafından talep edilecek tüm bu değişiklikleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

	STANDART, DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÜRÜNLER TABLOSU

	85 W / m2 ısı vermeyen günışığı aydınlatması (Yeterli sayıda genel aydınlatma için kullanılacak olup, ilgili aydınlatma truss üzerinden verilecektir.)
Yükseltilmiş zemin (Elektrik ve su bağlantıları zemin altından)
Kablosuz internet bağlantısı
Firma başına 1 adet taze/kuru çiçek aranjmanı

	1 adet Masa (*)
· Üstü kompozit malzeme kaplamalı, köşesi çapraz antrasit dikdörtgen, kenarları mavi led difüzörlü masa (Çap: 140 cm x 70 cm)

	4 adet Sandalye (*)
· Ahşap bacaklı deri beyaz eames sandalye 

	1 adet 32” LCD Ekran
· Güncel video formatlarını oynatabilen, duvara gömme, uzaktan kumandalı, hoparlörlü ve USB girişli Led ekran

	1 adet Lightbox 
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan 
(70 cm x 155cm h)

	2 adet Logo ve Stant No. Alanı 
· Led Aydınlatmalı Fitilli Tekstil Baskı Görsel Alan
(Logo ölçüsü 60 cm x 60 cm, Stant no. Ölçüsü :25 cm x 45 cm)

	Alınlık (Lightbox üzerine gelecek şekilde)
· Folyo Kesim Dijital Baskı
· En: 50 cm x Boy: 20 cm
· 30 harf / karakter

	2 adet 220 V gömme priz
· 1 adet stant içerisine gömme priz

	1 adet masa altı, masaya monte keson
· (70 cm x 45 cm x 70cm h) 

	1 adet Çöp Kutusu








START-UP ORTAK ALANI 

Start-up firmaları ve ziyaretçilerine özel alan, start-up firmalarının yer aldığı ada ortasında projelendirilecektir.

	 START-UP ORTAK ALANI 

	20 adet altıgen puf koltuk
7 adet üzeri kompozit malzeme kaplamalı yuvarlak masa



Altıgen şeklinde ve 85 cm genişlikte 6 adet ve 150 cm genişlikte 1 adet dekoratif petek şeklinde LED aydınlatmalı pleksi kutular, start-up alanının üzerinde yer alacak truss’a asılarak ilgili alan üzerine sarkıtılacaktır. 

150 cm genişlikte olan altıgen dekoratif pleksi petek kutuların üzerinde katılımcıların logolarına yer verilecektir. [image: ]



Yerleşim Planları: 
Milli standın yerleşim planı İstekli tarafından hazırlanacak, söz konusu plan İTO’nun onayına sunulacaktır. Katılımcı firmaların m² talepleri ile salon planları göz önünde bulundurularak, milli standın en mükemmel şekilde projelendirilmesi yapılacaktır. Katılımcı firma listesine yeni firmalar eklenebileceği gibi, bazı firmalar katılımı iptal edebilir. Bu durumda İTO’ya ait bölümün m²’sinde değişiklik yapılabilir. İstekli, yerleşim planı üzerinde firma ve m² dağılımının doğru yapılmasını temin ve kontrol etmekle mükelleftir.





Projelendirme: 
İstekli, Fuar alanı kuralları ve kaidelerine uygun olarak projeyi hazırlayacak ve projenin onayını önce İTO’dan alacaktır. 

İstekli işi almasını takiben mümkün olması halinde fuarın yapılacağı ülkede fuar alanında masrafı kendine ait olmak şartıyla saha çalışması yapacak, bunun mümkün olmaması halinde; Fuar İdaresi’nden teknik planları temin edecek ve hazırlayacağı yerleşim planı çalışmasını rapor halinde İTO’ya sunacaktır.

İstekli, Fuar İdaresinin kural ve kaidelerine, teknik talimatlara uymak zorundadır. İstekli, stant dizaynını proje olarak Fuar İdaresince belirlenen onay tarihleri çerçevesinde Fuar İdaresinin ilgili merciine sunmak, başvuruda bulunmak ve Fuar İdaresinden gerekli izni almak zorundadır. 

İstekli, stant konstrüksiyonu için fuar idaresince izin verildiğine dair resmi yazı örneğini İTO’ya iletecektir. Aksi takdirde, doğacak tüm zarar ve ziyandan İstekli münferiden sorumludur. 

İstekli; proje için biri proje müdürü olmak üzere, en az iki kişiyi proje sorumlusu olarak görevlendirecektir. Projeyi yürütecek kişilerin GSM hatları da dahil olmak üzere; tüm iletişim bilgileri çalışma başlamadan önce İTO’ya iletilecektir. Proje çalışmaları başladıktan sonra proje sorumluları yalnızca İTO’dan onay alındığı takdirde değiştirilebilir.

Konstrüksiyon Malzemeleri:

Türkiye milli stantlarını diğerlerinden ayrılabilecek, ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek bir konstrüksiyon tasarımı geliştirilecek ve Türkiye’nin dışa tanıtımını çağdaş bir görünüm ile bütünleştiren yenilikçi, özel dizayn edilmiş ürünler kullanılacaktır. 

Genel Türkiye Konsepti uygulaması fuar idaresinin izin verdiği maksimum yükseklikte olmalıdır.

Truss asma çatı oluşturulması için fuar idaresinden gerekli tüm izinler alınacak ve askı bedeli İTO tarafından yapılacaktır.

Stant konstrüksiyonunda kullanılacak malzemelerin daha önce hiç kullanılmamış, kaliteli, modern, sağlam, temiz, özel dizayn edilmiş, işlevsel ve yenilikçi olması İstekli tarafından sağlanacak, Türkiye imajı vurgulanacaktır. 

TÜRKİYE panolarının / bannerların uzaktan dikkat çekerek ziyaretçilerin standa çekilmesine yönelik olarak yüksek kaliteli aydınlatılması İsteklinin sorumluluğundadır.









Standın Zemini: 
Zemin ağır makinelerin olduğu bölgeler haricinde, yüzde 50 oranında ham sunta üzeri Acapulco 18 mm suntalamdan üretilecek, kenarları led aydınlatmalı yapılacaktır. Bitmiş zemin yüksekliği 36 mm’dir. Zemin kenarlarında alüminyum L profil kullanılmayacaktır. Zemin alttan beyaz led ile aydınlatılacaktır.

Firmaların yer aldığı adalarda Ağır makinelerin olduğu stant zeminlerinin altı tamamen doldurulacak, stant zemininin çökmemesi için gereken önlem önceden alınacaktır.

Elektrik bağlantıları, internet bağlantısı ve varsa su bağlantısı, bu zeminlerin altından geçirilecek, prizler yükseltilmiş zemine gömme olarak ofis araçlarının/ masanın altında konumlandırılacaktır. Bu alanlarda tüm bağlantılar gizlenecek, gerekli her alanda prizler duvar ve zeminde yeterli sayıda, gömme olarak kullanılacaktır. Trend alanında ziyaretçilerin ilgisini çekmesi açısından yapılması planlanan özel podyum, etkinlikler için ses sistemi isteklinin sorumluluğundadır.

Elektrik bağlantıları, internet bağlantısı, su bağlantısının her stanta doğru şekilde yapılmasından İstekli sorumludur.

Standın duvarları:
Stant duvarları 18 mm beyaz suntalam malzemeden yapılacaktır. Üst alınlığa kadar yükseklik 280 cm’dir. Üst alınlık 200 cm’dir. Toplam stant yüksekliği 480 cm’dir.

Stant ara duvar yüksekliği 200 cm dir.

Her firmanın kullandığı alan boyutuna uygun kilitli kapısı olan bir deposu olacaktır. Depo kapılarının üzerleri 80x200 cm ölçülerinde dijital baskı ile kaplanarak görsel alanı olarak kullanılacaktır. 

Depoların içerisinde yeterli sayıda askı, elektrik bağlantısı, çöp kovası ve raf sistemi olacaktır. 

Duvarlar, Depo Alanları ve Üst Konstrüksiyon

Stant duvarları 18 mm suntalam ile inşaa edilecek, arka duvarların yüksekliği 325 cm olacaktır.

Arka duvarların üzerinde yerden 225 cm yükseklikte ve stant duvarı boyunca konumlandırılacak 20 cm dijital folyo zemin üzerine 150 cm LED’li tekstil baskı pano içine beyaz renkte 30 harf içeren firma stant alınlığı yer alacaktır.

Tüm adaların üzerindeki truss’lar Fuar İdaresi’nin izin verdiği maksimum yüksekliğe çekilecektir. Truss’ların üzerinde estetiği bozacak herhangi bir kablo veya ekipman bulunmayacaktır.

Duvarların ve firma stant alınlığının yüksekliği, Fuar İdaresi’nin izin verdiği maksimum truss yüksekliğine göre revize edilebilecektir.

Her firmanın kullandığı alan boyutuna uygun kilitli kapısı olan bir gizli depo olacaktır. Depo genişliği 80 cm’dir. Depo kapılarının üzerleri folyo kesim dijital baskı ile kaplanarak görsel alanı olarak kullanılacaktır. Ölçüsü 80 cm x 200 cm (h) olarak uygulanacaktır.

Depoların içerisinde yeterli sayıda askı, elektrik bağlantısı, çöp kovası ve raf sistemi olacaktır. 

Üst konstrüksiyonda yer alacak TÜRKİYE banneri led aydınlatmalı fitilli tekstil baskı malzemeden imal edilecektir. Banner içeriden çift taraflı yeterli derecede led modüller ile aydınlatılacaktır. 

Depo Adabaşlarında İTO tarafından hazırlanacak görsel yer alacak olup, led modüllerle içten aydınlatılacak fitilli tekstil baskı kullanılacaktır.

TÜRKİYE banneri 600 cm x 100 cm (h) ölçülerinde 10 adet ve 800 cm x 100 cm (h) ölçülerinde 4 adet olmak üzere toplam 14 adetten ibaret olup, üretimi ve baskısı İTO onayı alındıktan sonra İstekli tarafından gerçekleştirilecektir.

Ara Bölme Duvarlar ve Aydınlatmalı Görseller (Logo + Stant No, Lightbox):

Stantları birbirinden ayıran ara bölme duvarlar logoyu taşıyan parça ile birlikte 2,20 metre yüksekliğinde olacaktır.

Ara bölme duvar kalınlığı 15 cm olarak sınırlandırılacak ve stant içine bakan ara bölme duvarlarda 18 mm kalınlığında suntalam üzerine arka kısmı Karbonfiber Folyo Kaplanmalı 3’lü ahşap raf sistemi kullanılacaktır. Raf aralıkları 30 cm olarak planlanmakta olup, firmalar isteğe göre raf aralıklarında değişiklik yapabilecektir.

Ara bölme duvar 50 cm çaplı led aydınlatmalı fitilli tekstil baskılı logo kutularını (lightbox) taşıyan kolon ile ön kısımda sonlanacaktır. Stant numaraları üst kısımda yer alan antrasit alanda folyo baskı şeklinde yer alacaktır.

Arka duvarda lightbox 150 cm x 100 cm (h) ölçülerinde, üst sınırı 360 cm yükseklikte bitecek şekilde konumlandırılacaktır.

Aydınlatma ve Elektrik/ Kablolu İnternet/Su Bağlantıları:

İTO’nun uygun bulduğu her alan kesinlikle aydınlatılacaktır.

İstekli, görsellerin aydınlatılmasını projede belirleyecektir. 

İstekli, İTO’ya inşaatın gerçekleştirilmesi aşamasında görsellerin aydınlatılması için hazır bir örnek göstermek ve İTO’nun onayını almak zorundadır. 

İTO’nun onay verdiği aydınlatma örneğine uygun olarak aydınlatma bütün projede İstekli tarafından gerçekleştirilecektir. 

Aydınlatma maksimum düzeyde olacak, ekipmanları ve watt’ları hakkında detaylı bilgiyi İstekli İTO’ya verecektir. İTO’nun onayı alınmadan yapılan aydınlatmaları İTO’nun yetersiz bulması halinde, İstekli bunları her zaman İTO’nun uygun bulduğu şekilde ücretsiz olarak değiştirmekle yükümlüdür. 

Stant ve ürün aydınlatmasında, ısı vermeyen günışığı aydınlatma kullanılacaktır. İstekli, spot aydınlatması olmayan vitrinleri derhal değiştirmekle yükümlüdür. Aydınlatma bağlantıları kesinlikle gizli olacak, kablo bağlantıları gözükmeyecek şekilde geçirilecek ve gizlenecektir. 

Aydınlatma sırt duvarına monte ve/veya truss üzerinden tijli gün ışığı led aydınlatma ile yapılacaktır. 

Ana elektrik bağlantısı İstekli tarafından fuar idaresinden talep edilecek talep edilecek, ödeme İTO tarafından yapılacaktır. 

Stantlar arasındaki elektrik dağıtımı, özel elektrik bağlantısı, su bağlantıları gibi düzenlemeler İstekli tarafından sağlanacaktır. 

Elektrik bağlantıları, yükseltilmiş zemin altına gizlenecek, prizler ofis araçlarının yerlerine uygun şekilde zeminde gömme olarak konumlandırılacaktır. 

Sigorta kutularının yerleri plan üzerinde tam olarak belirlenecek, zorunlu kapalı bölme/ depo kullanılması durumunda katılımcıların onayı alınacaktır.

Fuar alanından ana internet bağlantısının sağlanması İsteklinin sorumluluğunda olup, ödeme İTO tarafından yapılacaktır.

Konsepte Uyumlu Grafik Tasarımı, Görseller ve “TÜRKİYE” Logosu

Stant üzerinde TÜRKİYE logolarının yer aldığı çatı truss sistem ve led aydınlatmalı fitilli tekstil baskı olacaktır. 

İTO ile işbirliği çerçevesinde hazırlanacak tüm görsel ve grafik baskılar için İTO’nun onayı alınacak ve bedeli İstekli tarafından karşılanmak üzere uyarlamaları gerçekleştirilecektir. 

İTO’nun onayladığı dizayn ile grafik baskısı arasında çözünürlük, kalite, renk farkı olması durumunda, İTO, İstekliden tüm baskı işleminin tekrar gerçekleştirmesini talep edebilir. İstekli tarafından gerçekleştirilen baskıların birer örnekleri alınarak fuar öncesinde İTO’nun onayına sunulacaktır. 

İstekli, İTO’ya ayrılmış alanlarda talep edilmesi durumunda 3 boyutlu pleksi TÜRKİYE yazılarını kullanacaktır.

Katılımcıların poster alanları, aydınlatmalı görsel alanları (150cmx100cm h) ve dijital baskı depo kapısı posteri (80cmx200 cm h) İstekli tarafından gerçekleştirilecektir. 300 dpi formatındaki baskıya hazır görseller katılımcılar tarafından iletilecektir. 

Katılımcı taleplerine göre standa yerleştirilecek dijital ekranlar duvar üzerine monte edilecektir. (Dijital ekranların kiralama bedeli katılımcılar tarafından karşılanacaktır) İstekli, dijital ekranların montaja hazır hale getirilmesi, montajı, gerekirse görsel ile sıvanması ile yükümlüdür.




Mobilya:

Ağır yüklere dayanıklı ahşap raf kullanılacaktır. 

Stant tasarımına uygun olarak beyaz renk ahşap yuvarlak masa tercih edilmelidir.

Stantlardaki oturma birimleri ahşap ayaklı beyaz ahşap masa ve ahşap ayaklı deri antrasit  sandalyeler ile sağlanacaktır.

Ahşaptan mamul info deskler (üst kısım kilitlenebilir cam vitrin ve alt kısım kilitlenebilir kapalı dolaplı) olacak, içerisinde ahşap raf bulunacak, içten aydınlatmalı ve kilitlenebilir kapaklı olacaktır. Banko bar sandalyeleri ahşap ayaklı deri antrasit olacaktır. 

İnfo-desk üzerine akrilik A4 broşürlükler yerleştirilecektir.

Depo ve masa altına gömme priz kullanılacaktır.

Farklı sektörlerdeki ürünlerin sergilenmesini sağlamak amacıyla ürünün gerektirdiği ölçü ve adetlerde ahşap raf kullanılacaktır.

Firma görselleri her katılımcı stantı için İstekli tarafından üretilecek ve aydınlatmalı panolara yerleştirilecektir. Görsellerin yeterli çözünürlükte olması ve baskı kalitesinden İstekli sorumludur. Ayrıca, görsellerin yeterli çözünürlükte olmasının ve doğru ölçülerde gönderilmesinin kontrolü İstekli sorumluluğunda olacak ve aksi durumlarda katılımcı firmalar yazılı olarak uyarılacaktır. 

VIP ve info alanlarında beyaz deri kaplı koltuk takımları ve 60x60 cm ölçülerinde sehpalar ile oturum sağlanacaktır.

Danışma bankolarına, eames sandalyelerle uyumlu ahşap ayaklı beyaz deri kaplı bar tabureleri kullanılacaktır. 

Depo ve masa altına gömme priz kullanılacaktır.

Farklı sektörlerdeki ürünlerin sergilenmesini sağlamak amacıyla ürünün gerektirdiği ölçü ve adetlerde ahşap ve/veya cam raf kullanılacaktır.

Firma görselleri her katılımcı standı için istekli tarafından üretilecek ve aydınlatmalı panolara yerleştirilecektir. Görsellerin yeterli çözünürlükte olması ve baskı kalitesinden istekli sorumludur. Ayrıca, görsellerin yeterli çözünürlükte olmasının ve doğru ölçülerde gönderilmesinin kontrolü İstekli sorumluluğunda olacak ve aksi durumlarda katılımcı firmalar yazılı olarak uyarılacaktır. 




Aydınlatma ve Elektrik/Kablolu İnternet/Su Bağlantıları:
Stant üzerinde TÜRKİYE logolarının yer aldığı çatı aydınlatmalı olacaktır.

Türkiye panoları, Grafik panoları/ poster (Lightbox) ve stant alınlıkları kesinlikle aydınlatılacaktır. İstekli, İTO’ya inşaatın gerçekleştirilmesi aşamasında görsellerin ve stant alınlıklarının aydınlatılması için hazır bir örnek göstermek ve İTO’nun onayını almak zorundadır. 

İstekli, görsellerin ve stant alınlıklarının aydınlatmasını projede gösterecektir. İstekli, Oda’ya inşaatın gerçekleştirilmesi aşamasında grafiklerin ve stant alınlıklarının aydınlatılması için hazır bir örnek göstermek ve Oda’nın onayını almak zorundadır. 

İTO’nun onay verdiği aydınlatma örneğine uygun olarak aydınlatma bütün inşaatta İstekli tarafından gerçekleştirilecektir.

İTO’nun onayı alınmadan yapılan aydınlatmaları İTO’nun yetersiz bulması halinde, İstekli bunları her zaman İTO’nun uygun bulduğu şekilde ücretsiz olarak değiştirmekle yükümlüdür. 

Aydınlatma bağlantıları kesinlikle gizli olacak, kablo bağlantıları gözükmeyecek şekilde geçirilecek, gizlenecektir. Aydınlatma elemanları stant duvarlarına ve alınlığına görselliği bozmayacak şekilde monte edilecektir. 

Aydınlatma maksimum düzeyde olacak, ekipmanları ve watt’ları hakkında detaylı bilgiyi İstekli İTO’ya verecektir. 

Stant ve ürün aydınlatmasında, ısı vermeyen günışığı aydınlatma kullanılacaktır. İstekli, spot aydınlatması olmayan vitrinleri derhal değiştirmekle yükümlüdür. 

Aydınlatma sırt duvarına monte 50 cm tijli gün ışığı led aydınlatma ile yapılacaktır. 

Arka duvarda oluşturulan kirişten açısı ve yönü ayarlanabilen ray spotlar ile homojen olarak sağlanacaktır. 

Ana elektrik bağlantısı İstekli tarafından fuar idaresinden talep edilecek talep edilecek, ödeme İTO tarafından yapılacaktır. 

Stantlar arasındaki elektrik dağıtımı, özel elektrik bağlantısı, su bağlantıları gibi düzenlemeler İstekli tarafından sağlanacaktır. 

Elektrik bağlantıları, yükseltilmiş zemin altına gizlenecek, prizler ofis araçlarının yerlerine uygun şekilde zeminde gömme olarak konumlandırılacaktır. 

Sigorta kutularının yerleri plan üzerinde tam olarak belirlenecek, zorunlu kapalı bölme/ depo kullanılması durumunda katılımcıların onayı alınacaktır.

Fuar alanından ana internet bağlantısının sağlanması İsteklinin sorumluluğunda olup, ödeme İTO tarafından yapılacaktır.

Elektrik bağlantıları, internet bağlantısı ve varsa su bağlantısı, bu zeminlerin altından geçirilecek, prizler yükseltilmiş zemine gömme olarak ofis araçlarının/ masanın altında konumlandırılacaktır.

Elektrik bağlantıları, internet bağlantısı, su bağlantısının her standa doğru şekilde yapılmasından İstekli sorumludur.

Projede yer verilen tüm TÜRKİYE yazıları aydınlatmalı (kutu harf, LED aydınlatma vd.) olacak ve aydınlatma materyali dikkat çekici şekilde projelendirilecektir.

Konsepte Uyumlu Grafik Tasarımı 
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Türkiye grafik tasarımı örnek stant üzerinde konumlandırılmıştır. 

İTO ile işbirliği çerçevesinde hazırlanacak tüm görsel ve grafik baskılar için İTO’nun onayı alınacak ve bedeli İstekli tarafından karşılanmak üzere uyarlamaları gerçekleştirilecektir. 

İTO’nun onayladığı dizayn ile grafik baskısı arasında çözünürlük, kalite, renk farkı olması durumunda İTO, İstekliden tüm baskı işleminin tekrar gerçekleştirmesini talep edebilir. İstekli tarafından gerçekleştirilen baskıların birer örnekleri alınarak fuar öncesi İTO’nun onayına sunulacaktır.

Türkiye bannerının kılavuza uygun olarak tasarlanması isteklinin sorumluluğundadır. 

Sigorta kutularının yerleri plan üzerinde tam olarak belirlenecek, zorunlu kapalı bölme/ depo kullanılması durumunda katılımcıların onayı alınacaktır.

Elektrik bağlantıları ve varsa su bağlantısı, bu zeminlerin altından geçirilecek, prizler yükseltilmiş zemine veya stant duvarları üzerinde gömme olarak ofis araçlarının kullanılacağı alanlarda konumlandırılacaktır.

İstekli, zemin ve konstrüksiyon renklerini (pantone kataloğundan), malzemelerini, konstrüksiyon yüksekliklerini projesinde gösterecektir.

Tüm malzemeler Avrupa normları ve güvenlik standartları çerçevesinde sağlanacaktır. Aydınlatma maksimum düzeyde olacak, ekipmanları ve watt’ları hakkında detaylı bilgiyi İstekli İTO’ya verecektir.

Milli stantta kullanılacak tüm malzemeler (zemin, stant duvarları) Avrupa normlarına göre mutlaka yanmaz malzemeleri içerecek şekilde hazırlanacak, yanmazlık belgesi ve Fuar İdaresince talep edilen diğer belgeleri İstekli ibraz etmek zorundadır. Fuar Alanı Kurallarına uymadığı takdirde, İstekli, oluşabilecek maddi ve manevi tüm zararlardan sorumludur.

İstekli, İTO’ya ayrılmış alanlarda talep edilmesi durumunda 3 boyutlu pleksi TÜRKİYE yazılarını kullanacaktır.

Katılımcıların poster alanları, aydınlatmalı görsel alanları (70x200cm h) ve dijital baskı depo kapısı posteri (80x200 cm) İstekli tarafından gerçekleştirilecektir. 300 dpi formatındaki baskıya hazır görseller katılımcılar tarafından iletilecektir. 

Katılımcı taleplerine göre standa yerleştirilecek dijital ekranlar duvar üzerine monte edilecektir. (Dijital ekranların kiralama bedeli katılımcılar tarafından karşılanacaktır) İstekli, dijital ekranların montaja hazır hale getirilmesi, montajı, gerekirse görsel ile sıvanması ile yükümlüdür.

İş Onayından Sonra Örnek Stant (mock up) İnşaatı:
İstekli, iş onayını aldıktan sonra, stant inşaat projesinin birebir örneğini (örnek bir stant hazırlayarak) tüm konstrüksiyon ve dekorasyon malzemeleri tamamlanmış olarak İTO’nun onayına sunacak ve İTO’nun teyidini alacaktır.

Genel Türkiye Konsepti ve “TÜRKİYE” konsept ve logosunun uygulamasıyla 1 adet 15m²’lik köşe stant, 1 adet 12 m²’lik ara stant örneği

Katılımcı Firmalardan Stant Proje Onayının Alınması:
İştirakçi firmaların yerleşim planları kesinleştikten sonra İstekli her iştirakçi firma m²’si için bilgisayar ortamında bir plan ve farklı açılardan 3 boyutlu görünüş, render hazırlayacaktır. Söz konusu planda tüm sergileme ünitelerinin yeri gösterilecektir. Bu planlar iştirakçi firmalara elektronik ortamda iletilecek ve iştirakçi firmaların teyidi alınacaktır. Katılımcı firmaların son taleplerine göre projelerin her firma için son hali oluşturulacaktır. Firma görselleri ve logoları elektronik ortamda İstekli tarafından katılımcı firmalardan temin edilecektir. Katılımcılar tarafından elektronik ortamda iletilecek görsel ve logoların baskıya uygun olup olmadığının sorumluluğu İstekliye aittir. Katılımcı firmalara ait görsel, logoların dijital baskısı ve stant alanlarındaki yerlerine konulması, yapıştırılması işlemleri İstekli tarafından gerçekleştirilecektir. 

İstekli tarafından, firmaların talepleri ve İTO’nun onayı doğrultusunda tespit edilecek standart malzemeye ek olarak fazla malzeme bulundurulacaktır.

Katılımcı firma stantlarında, ana elektrik bağlantısı İTO tarafından fuar idaresinden talep edilecek, ancak stantlar arasındaki elektrik dağıtımı, özel elektrik bağlantısı, su bağlantıları gibi düzenlemeler İstekli tarafından sağlanacaktır.

Katılımcı firmaların talebi doğrultusunda, yıldızlı ünitelerde katılımcı firmalar tarafından değişiklik yapılması İstekliden talep edildiği takdirde, İstekli bu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Talep edilecek teşhir ünitesinin bedeli iade edilen üründen daha yüksekse, aradaki fark katılımcı firma tarafından karşılanacaktır.

Standart ve ekstra teşhir ünitelerinin listesi ve çeşitli alternatif teşhir ünitelerine ait detaylar, TL cinsinden fiyat listesi ve resimleri İstekli tarafından İTO’nun onayına sunulacaktır. Firma talepleri, yazılı olarak İstekliye iletilecek “Standart ve Ekstra Stant Teşhir Malzemeleri Talep Formu”na göre karşılanacaktır. Bu formun en son onaylı örneği ile onaylı proje, firma standına asılacak ve firmaların stantları bu şekilde teslim edilecektir.




Fuar Öncesi, Fuar Süresince ve Fuar Sonrası İsteklinin Vereceği Diğer Hizmetler:
İstekli tarafından serginin montajı, demontajı ve fuar süresince stanttan kesinlikle ayrılmayacak en az 1’i Sorumlu Yetkili Kişi, 1’i elektrikçi, 1’i marangoz olmak üzere yeterli sayıda personel bulundurulacaktır. 1’den fazla salonda katılım gerçekleştirilen fuarlar için en az 1’i Sorumlu Yetkili Kişi, 1’i elektrikçi, 1’i marangoz olmak üzere her bir ayrı salonda yeterli sayıda personel bulundurulacaktır. Fuar süresince her gün açılış saatinden min. 30 dk. önce söz konusu kişiler gelecek, fuar bitişine kadar milli stant alanını terk edemeyecektir.

Fuar öncesinde, Oda tarafından belirlenen tarihte çalışacak personelin listesi ve vize durumları tarafımıza bildirilecektir.




EK:1A

TEKLİF MEKTUBU (ÖRNEK)

İSTANBUL TİCARET ODASI
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;



İstanbul Ticaret Odası tarafından JEC WORLD 2027 Fuarı Türkiye milli iştiraki stant inşaat organizasyonu işi ile ilgili ihale evrakının tümünü okudum/inceledim ve kabul ettim. 

Yukarıda belirtilen işlerin tamamını Ekli listede verdiğim birim fiyatlar ile yapmayı kabul ve taahhüt ederim. 



Saygılarımla,

     /       /2026



Firma Adı		: .........................	(kaşe ve imza)
Kanuni İkametgâhı	: .........................

 


EK.1B: 

Teklif Üst Yazı
Tarih


İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA
			                                                                                                

JEC WORLD 2027 Fuarı Türkiye milli iştiraki stant inşaat organizasyonu ihalesi teklifimizdir.





Saygılarımla,

     /       /2026




Firma Adı		: .........................	(kaşe ve imza)
Kanuni İkametgâhı	: .........................
	























EK:1C
ANTETLİ KAĞIT 
FİYAT TEKLİFİ (ÖRNEK)

İSTANBUL TİCARET ODASI
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;



İstanbul Ticaret Odası tarafından ……………………………………………………. işi ile ilgili ihale evrakının tümünü okudum/inceledim ve kabul ettim. 

Söz konusu işi aşağıda belirttiğim birim fiyatlar ile yapmayı kabul ve taahhüt ederim. 

Fuarın düzenleneceği ülke tarafından stant inşaat firması yetkililerine ülkeye girişinde kısıtlama uygulaması veya ülkeye girişlerine izin vermemesi durumunda, stant kurulumunun tüm sorumluluğu firmamıza ait olacaktır. Bu çerçevede, stanttın eksiksiz ve zamanında kurulacağı hususunu taahhüt ederim.

Saygılarımla,

     /       /2026


Firma Adı		: .........................	
Kaşe ve imza		: .........................
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